**TROŠKOVNIK ZA UREĐENJE NERAZVRSTANE CESTE U LOPARU**

**(od križanja cesta kod k.b. 159 do križanja cesta kod k.b.170)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis stavke** | **Jedinica****mjere** | **Količina** | **Cijena** | **Ukupno**  |
| 1 | Zasijecanje asfaltne ili betonske podloge na mjestu spajanja i uklapanja starog i novog zastora. Stavka uključuje sav potreban rad i alat. Obračun se vrši po m1. | m1 | 65 | kn | kn |
| **2** | Prilagodba postojećih lijevanoželjeznih poklopaca na novu kotu ceste prije izrade betumeniziranog nosivo - habajućeg sloja. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun se vrši po komadu. | kom. | 17 | kn | kn |
| 3 | Postava cestovnih rubnjaka. Elemente je potrebno stabilizirati mršavim betonom prema koti nivelete asfaltnog zastora. Cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun se vrši po m1. | m1 | 140 | kn | kn |
| 4 | Ručno i/ili strojno uklanjanje postojećeg betonskog ili asfaltnog zastora radi uklapanja novog asfaltnog zastora u širini 50 do 100 cm. Stavka obuhvaća sav potreban rad i alat, odvoz i zbrinjavanje viška materijala. Obračun se vrši po m1  | m1 | 70 | kn | kn |
| 5 | Strojni ili ručni iskop i betoniranje temelja za javnu rasvjetu dimenzije 60 x 60 x 60 cm. Cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun se vrši po komadu. | kom. | 10 | kn | kn |
| 6 | Izrada AB potpornog zida debljine 25 cm, prosječne visine 1,10 m. Cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal, iskop i betoniranje temelja dimenzije 50 x 30 cm. Stavkom obuhvatiti svu potrebnu armaturu i uklanjanje postojećeg suhozida. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona. | m3 | 18 | kn | kn |
| 7 | Izrada, doprema i ugradnja gornjeg bitumeniziranog habajućeg sloja BNHS 16 debljine 5 cm na prethodno pripremljenoj podlozi. Stavka uključuje sav potreban rad, alat i materijal. Obračun se vrši po m2. | m2 | 1.250,00 | kn | kn |
| 8 | Dobava, doprema i izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala najvećeg zrna 63 mm. Ugrađivanje i valjanje se vrši strojno. Jedinična cijena stavke uključuje pripremu terena, dobavu, dopremu, razastiranje, planiranje i zbijanje.Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. | m2 | 20 | kn | Kn |
| ***Napomena****:Obračun radova će se izvršiti prema stvarno izvedenim količinama****Investitor može dio radova premjestiti na drugu nerazvrstanu cestu.*** | **UKUPNO BEZ PDV-a** | **kn** |
| **PDV** | **kn** |
| **UKUPNO SA PDV-om** | **kn** |